****

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**Głowica liniowa do aparatu usg**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Pełna nazwa sondy liniowej | Podać |  |
| Producent | Podać |  |
| Kraj | Podać |  |
| Dystrybutor - Oferent | Podać |  |

Wymagane Parametry Techniczne

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Parametry / Warunek** | **Parametr wymagany** | **Parametr oferowany** /wypełnia Wykonawca/ | **Punktacja** |
| 1 | Głowica fabrycznie nowa | TAK |  |  |
| 2 | Rok produkcji sondy wymagany 2022 | TAK |  |  |
| 3 | Kompatybilna z aparatem usg canon XARIO 100G | TAK |  |  |
| 4 | Autoryzowany przedstawiciel serwis gwarancyjny i pogwarancyjny | Tak |  |  |
| 5 | Szkolenie personelu w miejscu instalacji | Tak |  |  |
| 6 | Certyfikat CE spełniający standardy badań Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego | Tak |  |  |
| 7 | Gwarancja 12 miesięcy | Tak |  |  |
|  | **Konstrukcja** |  |  |  |
| 8 | Głowica liniowa elektroniczna, szerokopasmowa | TAK |  |  |
| 9 | Długość głowicy | Min.36 mm |  | Min.36 – 0pkt  = 38 – 20 pkt |
| 10 | Zakres częstotliwości | 4,0 -18,0 MHz |  |  |
| 11 | Z opcją wieloczęstotliwościową do badań małych narządów | TAK |  |  |
| 12 | Ilość elementów | Min. 900 |  | Min. 900 – 0 pkt  >900 – 20 pkt |