**Opis wymagań minimalnych dla monitorów ekranowych**

Monitor ekranowy – 30 szt.

Oferowany model / producent / ……………………………………………………………………………

(*Wypełnia Wykonawca)*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Parametr** | **Charakterystyka parametru** | **Parametr wymagany** | **Parametr oferowany**  /wypełnia Wykonawca/ | **Punktacja – kryteria pozacenowe** |
| **Przekątna ekranu** | 23,8" | TAK Podać |  | **Rozmiar 27“ lub więcej - 15 pkt** |
| **Powłoka matrycy** | Matowa | TAK |  |  |
| **Rodzaj matrycy** | LED / IPS / TFT | TAK |  |  |
| **Typ ekranu** | Płaski | TAK |  |  |
| **Rozdzielczość ekranu** | 1920 x 1080 (FullHD) | TAK |  |  |
| **Format obrazu** | 16:9 | TAK |  |  |
| **Częstotliwość odświeżania ekranu** | 75 Hz | TAK |  |  |
| **Odwzorowanie przestrzeni barw** | sRGB: 113,8% | TAK |  |  |
| **Liczba wyświetlanych kolorów** | 16,7 mln | TAK |  |  |
| **Czas reakcji** | 4 ms | TAK |  |  |
| **Wielksość plamki** | 0,274 x 0,274 mm | TAK |  |  |
| **Technologia ochrony oczu** | Redukcja migotania (Flicker free) Filtr światła niebieskiego | TAK |  |  |
| **Jasność** | 300 cd/m² | TAK |  |  |
| **Kontrast statyczny** | 1 000:1 | TAK |  |  |
| **Kontrast dynamiczny** | Mega | TAK |  |  |
| **Kąt widzenia w poziomie** | 178 stopni | TAK |  |  |
| **Kąt widzenia w pionie** | 178 stopni | TAK |  |  |
| **Złącza** | VGA (D-sub) - 1 szt.  HDMI - 1 szt.  DisplayPort - 1 szt.  USB 3.1  AC-in (wejście zasilania) - 1 szt. | TAK |  |  |
| **Głośniki** | Tak | TAK |  |  |
| **Regulacja kąta pochylenia (Tilt)** | Tak | TAK |  |  |
| **Regulacja wysokości (Height)** | Tak | TAK podać |  | **Pivot - 10 pkt** |
| **Klasa energetyczna** | D | TAK |  |  |
| **Pobór mocy podczas pracy** | 15W | TAK |  |  |
| **Pobór mocy podczas spoczynku** | 0,5 W | TAK |  |  |
| **Kolor** | Czarny | TAK |  |  |
| **Dołączone akcesoria** | Skrócona instrukcja obsługi  Instrukcja bezpieczeństwa  Kabel zasilania / zasilacz  Kabel HDMI 1.4 / Kabel DisplayPort 1.4 min 1,5m | TAK podać |  | **Kabel HDMI 2.1/ DisplayPort 2.0 o długości min 3m - 5 pkt** |
| **Gwarancja producenta/Wykonawcy** | 36 miesięcy – wymagana gwarancja producenta  Gwarancja wykonwcy – zgodnie z umową | TAK podać |  | **Gwarancja wykonawcy 60 miesięcy - 10 pkt** |
| **Waga** | Do 3,5kg | TAK |  |  |